Лабораторная работа

**«Резонанс напряжений»**

Цель работы

Опытное определение условий возникновения в данной цепи резонанса напряжений.

Табл. 1. Паспортные данные электроизмерительных приборов.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованноеприбора | Заводскойномер | Тип | Системаизмерения | Классточности | Пределизмерений | Цена деления |
| 1 | Вольтметр |  | Э34 | ЭМ | 1.0 | 300 В | 10 В |
| 2 | Вольтметр |  | Э34 | ЭМ | 1.0 | 300 В | 10 В |
| 3 | Вольтметр |  | Э34 | ЭМ | 1.0 | 50 В | 2 В |
| 4 | Амперметр |  | Э30 | ЭМ | 1.5 | 5 А | 0.2 А |
| 5 | Ваттметр |  | Д539 | ЭД | 0.5 | 6000 Вт | 40 Вт |

Теоретические сведения.

Цепь с последовательным соединением конденсатора и катушки с подвижным ферромагнитным сердечником изображена на рис. 1, а схема замещения этой цепи на рис. 2.



При равенстве индуктивного и емкостного сопротивлений в цепи возникает резонанс напряжений, который характеризуется следующим:

1. Реактивное сопротивление цепи *x* = 0. Полное ее сопротивление *z = rK*, т.е. имеет минимальную величину.

2. Ток совпадает по фазе с напряжением источника, так как при *x* = 0



3. Ток имеет максимальную величину, так как сопротивление цепи является минимальным



4. Падение напряжения на активном сопротивлении катушки равно приложенному напряжению, так как при *z = rK*



5. Напряжения на индуктивности и емкости равны, так как



При относительно малом по величине активном сопротивлении катушки () напряжения на индуктивности и на емкости будут превышать напряжение на активном сопротивлении, а следовательно, и напряжение источника. Действительно, при  и 

,

где , т.е. и аналогично .

Таким образом, напряжения на индуктивной катушке и конденсаторе при резонансе напряжений могут значительно превысить напряжение источника, что опасно для изоляции катушки и конденсатора.

6. Энергетический процесс при резонансе напряжений можно рассматривать как наложение двух процессов: необратимого процесса преобразования потребляемой от источника энергии в тепло, выделяемое в активном сопротивлении цепи, и обратимого процесса, представляющего собой колебания энергии внутри цепи: между магнитным полем катушки и электрическим полем конденсатора. Первый процесс характеризуется величиной активной мощности , а второй – величиной реактивной мощности

.

Колебаний энергии между источником питания и участком цепи, включающим катушку и конденсатор, не происходит и поэтому реактивная мощность всей цепи

.

Из условий возникновения резонанса  или  следует, что практически резонанс напряжений можно получить изменением:

1. Индуктивности катушки;
2. Емкости конденсатора;
3. Частоты тока;

В данной работе резонанс напряжений получается за счет изменения индуктивности катушки перемещением ее ферромагнитного сердечника.

Рабочее задание

1. Собираем схему, изображенную на рис. 3.

В качестве источника питания используется источник однофазного синусоидального напряжения с действующим значением 36 В.

Катушка индуктивности конструктивно представляет собой совокупность трех отдельных катушек и подвижного ферромагнитного сердечника. Начала и концы каждой из трех катушек выведены на клеммную панель. Для увеличения диапазона изменений величины индуктивности катушки соединяются последовательно. В качестве емкости используется батарея конденсаторов.

1. Процессы в цепи исследуются при постоянной емкости C = 40 мкФ и переменной индукции. В начале работы полностью вводим сердечник в катушку, что соответствует наибольшему значению индуктивности.



1. Включив цепь под напряжение и постепенно выдвигая сердечник определяем максимальное значение тока , после чего устанавливаем сердечник в исходное положение.
2. Медленно выдвигая сердечник, снимаем показания приборов для четырех точек до резонанса, точки резонанса и четырех точек после резонанса. Показания приборов заносим в табл. 2.

Табл. 2. Опытные данные.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № опыта | I | P | U | Uk | Uc |
| А | кол-во дел. | Вт | В |
| 1 | 1,0 | 5,5 | 13,75 | 36 | 120 | 83 |
| 2 | 1,5 | 12,5 | 31,25 | 36 | 168 | 121 |
| 3 | 2,0 | 19 | 47,5 | 36 | 198 | 168 |
| 4 | 2,5 | 29 | 72,5 | 36 | 231 | 208 |
| 5 | 3,0 | 41 | 102,5 | 36 | 260 | 246 |
| 6 | 3,1 | 44 | 110 | 36 | 260 | 255 |
| 7 | 3,0 | 40 | 100 | 36 | 239 | 246 |
| 8 | 2,5 | 28 | 70 | 36 | 186 | 208 |
| 9 | 2,0 | 17,5 | 43,75 | 36 | 135 | 165 |
| 10 | 1,5 | 11 | 27,5 | 36 | 99 | 125 |
| 11 | 1,0 | 5,5 | 13,75 | 36 | 60 | 91 |

1. Вычислим величины:

.

Например, для первого случая при *I* = 1,0 А:











Вычисленные для всех случаев значения занесем в табл. 3.

Табл. 3. Вычисленные данные

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № оп. | z | zK | rK | xLK | LK | UrK | ULK | xC | C | cos φ |
| Ом | Гн | В | Ом | мкФ | о.е. |
| 1 | 36 | 120 | 13,75 | 119,2 | 0,379 | 13,75 | 119,2 | 83 | 38,4 | 0,382 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Определяем опыт с резонансом напряжений, выделить его в таблице.

Строим векторные диаграммы тока и напряжений для опыта с резонансом напряжений.

Вывод: В выводе описать применение резонанса напряжений.

**Частоедов Л.А.** Электротехника: Учебное пособие. — М.: ФГБОУ ДПО «Учебно – методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2011. — 402 с.

**Задание должно быть выполнено до 21.12 и выслано на электронную почту** **yana.makshanowa@yandex.ru**

﻿Яна Макшанова приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom.

Тема: Конференция. Организатор Макшанова Яна Евгеньевна

Время: Это регулярная конференция Начать в любое время

Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/4306900057?pwd=Y1FBWkRwTzBiTmx4blhMMFNPQmV4Zz09

Идентификатор конференции: 430 690 0057

Код доступа: 1111111