**Лабораторное занятие № 9**

**Тема:** Выполнение поверок и юстировок нивелиров

Литература. В.Н.Волков «Геодезия», стр. 145-148

Ответьте на вопросы

1. Что такое поверки и юстировка нивелиров

2. Требования к взаимному положению частей нивелира

3. Поверка нивелира установочного уровня

4. Поверка установки сетки нитки

5. Визирная ось зрительной трубы должна быть параллельна оси цилиндрического уровня.

**Выполненные задания присылать на электронную почту**:

[valentinaippalitovnabelyh@gmail.com](https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3avalentinaippalitovnabelyh@gmail.com)

Срок выполнения – 15.12.2020г.

**Тема письма: Алексанов А., ОЖПХ-211, 14 декабря**







